# **C:\РАБОТА\Реклама\Фото\Вектор\GQ40 Станок для резки арматуры 89231074567.jpg Станок GQ40 для резки арматуры**

Резчики арматуры применяются строительными компаниями и металлобазами , заводами по производству ЖБИ

- Монолитная конструкция из чугуна с добавлением графита;

- Уровень шума в работе не выше 85 дБ;

- Увеличен вес нетто для GQ40 до 385 кг

Резчики арматуры позволяют провести высокоточную резку стальных прутьев арматуры с винтовой нарезкой или без нее.  
  
**Преимущества станков для резки арматуры:**

* Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита;
* Большой приводной шкиф, выполняющий роль маховика весом 35 кг снижает нагрузки на электродвигатель.
* Электродвигатель собственного производства мощностью - 3 кВт, Класс изоляции F;
* Уровень шума в работе не выше 85 дБ;
* Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе;
* Увеличен вес нетто для GQ40 до 385 кг

Каждый станок подвергается четырёхчасовому испытанию с измерением уровня шума и температуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность (при 380В 50Гц), кВт** | **Скорость вращения рабочего диска, об/мин** | **Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94** | | | | | | | | | | | |
| **A-| (А240)** | | | **A-||| (А400)** | | | **А-500С** | | | **Ат500** | | |
| **Кол-во прутков при единовременной резке, шт.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** |
| **Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.** | | | | | | | | | | | |
| GQ40 | 3 | 32 | 40 | 20 | 13 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Длина\*Ширина\*Высота** | **Вес нетто** |
| GQ40 | 1190\*450\*680 мм | 389 кг |

Цена 92 р.т.