# **C:\РАБОТА\Реклама\Фото\Вектор\GQ50 Станок для резки арматуры 89231074567.png Станок GQ50**

# **для резки арматуры**

Резчики арматуры GQ50 применяются строительными компаниями и металлобазами, заводами по производству ЖБИ

- Резка стальных прутьев арматуры диаметром 16-50мм

- Монолитная конструкция из чугуна с добавлением графита;

- Увеличен вес нетто для GQ50 до 530 кг

Резчики арматуры GQ50 позволяют провести высокоточную резку стальных прутьев арматуры диаметром 16-50мм с винтовой нарезкой или без нее.

**Преимущества станков для резки арматуры:**

* Монолитная простая конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита;
* Приводной шкиф, в роли маховика весом 50 кг снижает нагрузки на электродвигатель.
* Электродвигатель собственного производства мощностью - 4 кВт, Класс изоляции F;
* Уровень шума в работе не выше 85 дБ;
* Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе;
* Увеличен вес нетто для GQ50 до 530 кг

Каждый станок подвергается четырёхчасовому испытанию с измерением уровня шума и температуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Мощность (при 380В 50Гц), кВт**  | **Скорость вращения рабочего диска, об/мин**  | **Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94**  |
| **A-| (А240)**  | **A-||| (А400)**  | **А-500С**  | **Ат500**  |
| **Кол-во прутков при единовременной резке, шт.**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **1**  | **2**  | **3**  | **1**  | **2**  | **3**  | **1**  | **2**  | **3**  |
| **Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.**  |
| GQ50  | 4  | 32  | 50  | 26  | 18  | 42  | 28  | 14  | 38  | 26  | 14  | 40  | 26  | 16  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Длина\*Ширина\*Высота, мм**  | **Вес нетто, кг**  |
| GQ50  | 1490\*740\*620  | 535  |

Цена 121т.р.