# **C:\РАБОТА\Реклама\Фото\Вектор\GQ50 Станок для резки арматуры 89231074567.png Станок GQ50**

# **для резки арматуры**

Резчики арматуры GQ50 применяются строительными компаниями и металлобазами, заводами по производству ЖБИ

- Резка стальных прутьев арматуры диаметром 16-50мм

- Монолитная конструкция из чугуна с добавлением графита;

- Увеличен вес нетто для GQ50 до 530 кг

Резчики арматуры GQ50 позволяют провести высокоточную резку стальных прутьев арматуры диаметром 16-50мм с винтовой нарезкой или без нее.  
  
**Преимущества станков для резки арматуры:**

* Монолитная простая конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита;
* Приводной шкиф, в роли маховика весом 50 кг снижает нагрузки на электродвигатель.
* Электродвигатель собственного производства мощностью - 4 кВт, Класс изоляции F;
* Уровень шума в работе не выше 85 дБ;
* Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе;
* Увеличен вес нетто для GQ50 до 530 кг

Каждый станок подвергается четырёхчасовому испытанию с измерением уровня шума и температуры.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность (при 380В 50Гц), кВт** | **Скорость вращения рабочего диска, об/мин** | **Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94** | | | | | | | | | | | |
| **A-| (А240)** | | | **A-||| (А400)** | | | **А-500С** | | | **Ат500** | | |
| **Кол-во прутков при единовременной резке, шт.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** | **3** |
| **Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.** | | | | | | | | | | | |
| GQ50 | 4 | 32 | 50 | 26 | 18 | 42 | 28 | 14 | 38 | 26 | 14 | 40 | 26 | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Длина\*Ширина\*Высота, мм** | **Вес нетто, кг** |
| GQ50 | 1490\*740\*620 | 535 |

Цена 121т.р.