# **C:\РАБОТА\Реклама\Фото\Вектор\GW40 Станок для гибки арматуры с электронным блоком управления (ЧПУ) 89231074567.jpg Станок для гибки арматуры GW40 с ЧПУ**

- Управляется станком с ЧПУ или вручную;

- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового изделия

ибщики арматуры GW40 с ЧПУ существенно сокращают трудозатраты и  время производства железобетонных изделий.

**Особенности и преимущества:**

* Управление может быть ручное или с ЧПУ;
* Диаметр изгибаемой арматуры:12-40мм;
* Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового изделия;
* Функция  корректировки угла гиба;
* Работает при низких температурах (до -20 °С);
* Каркас имеет утолщённые рёбра жёсткости;
* Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
* Пальцы и ролики выполнены из стали 200CrMoTi;
* Можно проверять уровень масла в редукторе через смотровые окна.

**Модели оснащены всем необходимым и готовы к использованию:**

ножная педаль, набор гибочных приспособлений, квадратная втулка для упора, болт М20 для регулировки упора.

**Принцип работы:**

* Станок производит загиб посредством вращения диска с механическим приводом.
* Управление станком осуществляется электрической системой автоматизации. Такая система позволяет выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.
* Загибочный диск вращается в направлении по часовой и против часовой стрелки и работает как в автоматическом, так и в ручном режимах.
* Для выполнения нестандартных загибов можно использовать различные насадки и аппараты.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Скорость вращения рабочего диска, об/мин**  | **Мощность (при 380 В 50 Гц) кВт**  | **Габариты, мм(ДхШхВ)**  | **Вес нетто, кг**  | **Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94**  |
| **A-| (А240)**  | **A-||| (А400)**  | **А-500С**  | **Ат 500**  |
| **Кол-во прутков при единовременной гибке, шт.**  |
| 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  |
| **Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.**  |
| GW40 с ЧПУ  | 8  | 3  | 950\*780\*780  | 275  | 40  | 22  | 14  | 32  | 20  | 12  | 28  | 18  | 10  | 32  | 20  | 12  |

Цена 86 т.р.