# **C:\РАБОТА\Реклама\Фото\Вектор\GW40 Станок для гибки арматуры с электронным блоком управления (ЧПУ) 89231074567.jpg Станок для гибки арматуры GW40 с ЧПУ**

- Управляется станком с ЧПУ или вручную;

- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового изделия

ибщики арматуры GW40 с ЧПУ существенно сокращают трудозатраты и  время производства железобетонных изделий.

**Особенности и преимущества:**

* Управление может быть ручное или с ЧПУ;
* Диаметр изгибаемой арматуры:12-40мм;
* Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового изделия;
* Функция  корректировки угла гиба;
* Работает при низких температурах (до -20 °С);
* Каркас имеет утолщённые рёбра жёсткости;
* Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
* Пальцы и ролики выполнены из стали 200CrMoTi;
* Можно проверять уровень масла в редукторе через смотровые окна.

**Модели оснащены всем необходимым и готовы к использованию:**

ножная педаль, набор гибочных приспособлений, квадратная втулка для упора, болт М20 для регулировки упора.

**Принцип работы:**

* Станок производит загиб посредством вращения диска с механическим приводом.
* Управление станком осуществляется электрической системой автоматизации. Такая система позволяет выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.
* Загибочный диск вращается в направлении по часовой и против часовой стрелки и работает как в автоматическом, так и в ручном режимах.
* Для выполнения нестандартных загибов можно использовать различные насадки и аппараты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Скорость вращения рабочего диска, об/мин** | **Мощность  (при 380 В 50 Гц)  кВт** | **Габариты, мм(ДхШхВ)** | **Вес нетто, кг** | **Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94** | | | | | | | | | | | |
| **A-| (А240)** | | | **A-||| (А400)** | | | **А-500С** | | | **Ат 500** | | |
| **Кол-во прутков при единовременной гибке, шт.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.** | | | | | | | | | | | |
| GW40 с ЧПУ | 8 | 3 | 950\*780\*780 | 275 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |

Цена 86 т.р.