**Коммерческое предложение**

Виброрейки двойные бензиновые ВРб



Виброрейка для укладки бетона  серии ВРб производится из  алюминиевого профиля (бокс) с размерами 100мм х 40мм х 4мм.

В качестве привода устанавливается бензиновый двигатель с мощностью 4 л/с или 2,9 кВт. Такой вибрационный механизм  позволяет  уплотнять бетонную смесь на глубину до 300 мм.

Виброрейки  изготавливаются двух типов:

|  |  |
| --- | --- |
| http://vibroreika.ru/assets/images/lending-2/(1).jpg | жесткие, с фиксированной длиной профиля |
| http://vibroreika.ru/assets/images/lending-2/(1).jpg | телескопические или раздвижные, с регулируемой длиной профиля |

Виброрейки для бетона серии ВРб в процессе эксплуатации перемещаются по направляющим оператором. Длина определяется в зависимости от расстояния между направляющими. Такой способ укладки бетонной смеси позволяет получить ровную поверхность.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Длина, м** | **Мощность, л/с (кВт)** | **Масса, кг** | **Цена, руб.****Honda** | **Цена, руб.****160F** |
| *Жесткие виброрейки* |  |  |
| Виброрейка ВРб 2 | 2 | 4 (2,9) | 47 | 38 325 | 64 429 |
| Виброрейка ВРб 3 | 3 | 4 (2,9) | 53 | 40 425 | 65 695 |
| Виброрейка ВРб 4 | 4 | 4 (2,9) | 59 | 43 365 | 68 345 |
| Виброрейка ВРб 5 | 5 | 4 (2,9) | 65 | 49 245 | 73 585 |
| Виброрейка ВРб 6 | 6 | 4 (2,9) | 71 | 53 550 | 77 549 |

Специалисты нашей сервисной службы и отдела продаж всегда готовы проконсультировать Вас по всем возникающим вопросам, наш телефон:

**(383) 380-3-381**

**Звоните!**

Руководитель отдела продаж:

Виталий Владимирович Левков,

Моб.: 8 923-107-4567; e-mail: 3803381@bk.ru