**Коммерческое предложение от 15.07.19г.**

Насос для транспортирования штукатурных растворов СО-49Д

Растворонасосы применяются на объектах, обеспеченных электроэнергией и водой, в закрытых помещениях или под навесом при температуре окружающей среды не ниже 0ºС (273К) – если используется вода в системе охлаждения или насосной камере – и не ниже -20ºС (253К) – если используется тосол или антифриз.

**Технические характеристики растворонасоса:**

Жесткие растворы – нет

Тип производимых работ - оштукатуривание поверхности

Основной рабочий элемент – диафрагма

Основные характеристики:

Производительность – 4 м3/час

Дальность подачи раствора

− по горизонтали, не более – 160 м

− по вертикали, не более – 35 м

Применяемая растворная смесь

Размер заполнителя до 5 мм

Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 - ПК3 и ПК4

Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 - от 10 до 14 см

Габаритные размеры

– длина – 1020 мм – ширина – 420 мм – высота – 1240 мм Масса – 220 кг

Цена с условием доставки по г. Новосибирск – 134 330 руб.

Специалисты нашей сервисной службы и отдела продаж всегда готовы проконсультировать Вас по всем возникающим вопросам, наш телефон:

**(383) 380-3-381**

**Звоните!**

Руководитель отдела продаж:

Виталий Владимирович Левков,

Моб.: 8 923-107-4567; e-mail: 3803381@bk.ru